Типовые нарушения,

выявляемые при осуществлении общественного контроля профессиональными союзами

- на грузовой тележке отсутствовала табличка (надпись) с указанием грузоподъемности, инвентарного номера, наименования структурного подразделения организации;

- съемные грузозахватные приспособления и стропы не имели бирок;

- на заточном станке зазор между подручником и кругом был более 3 мм;

- на отдельных рабочих местах возле станочного оборудования отсутствовали деревянные трапы;

- часть ворот в помещениях для ремонта, хранения (стоянки) транспортных средств не были оборудованы надежными устройствами для фиксации их в открытом положении;

- для работающих недостаточно шкафов для раздельного хранения личной одежды (обуви) и специальной одежды (специальной обуви);

 - в списке профессий (должностей) работников, подлежащих периодическим медосмотрам – отсутствовала профессия «Дорожный рабочий»;

- не все работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением или осуществляемых в неблагоприятных температурных условиях, обеспечиваются бесплатно смывающими и обезвреживающими средствами (мылом или аналогичными по действию смывающими средствами - не менее 400 граммов в месяц; дерматологическими средствами);

- в ремонтной мастерской на момент посещения не была предъявлена аптечка первой медицинской помощи универсальная;

- не утвержден перечень вопросов (билетов) для проверки знаний по вопросам охраны труда руководителей и специалистов, который разрабатывается на основе соответствующего типового перечня вопросов;

- руководителем не утверждены билеты для проверки знаний работающих по рабочим профессиям по вопросам охраны труда;

- отсутствуют некоторые необходимые инструкции по охране труда (например, при выполнении работ по очистке кровли от снега, сосулек, мусора и т.п.).

- вход на территорию организации осуществляется через транспортные ворота;

- в помещении по ремонту транспортных средств не все тупиковые осмотровые канавы имеют стационарные упоры, размещаемые на противоположенной стороне въезда;

- неэксплуатируемые осмотровые канавы не перекрываются прочными щитами;

- инструкции по охране труда не дополнены абзацем следующего содержания: «заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории организации»;

- не разработан локальный нормативный правовой акт (ЛНПА), регламентирующий проведение контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации.

- программа вводного инструктажа по охране труда не соответствуют требованиям законодательства (отсутствует глава по электробезопасности, а также имеются ссылки на недействующие документы);

- на стационарном пожарном щите стрелка индикатора давления манометра огнетушителя находилась в красном секторе;

- комната приема пищи не дооснащена холодильником;

- инструкции по охране труда не согласованы с уполномоченным лицом по охране труда работников организации;

- не предоставлен протокол проверки знаний по вопросам охраны труда сторожа, принятого на работу в апреле текущего года;

- имеется инструкция по охране труда при работе с кусторезом №10, утвержденная 19.05.2017, в которой указано, что при эксплуатации электрокустореза работники должны пройти обучение и проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности (с 01.06.2014 – не присваивается);

- не актуализирован (в связи с кадровыми изменениями) состав комиссии организации для проверки знаний работающих по вопросам охраны труда.

- крюк грузоподъемного крана, управляемого с пола снабжен неисправным предохранительным замыкающим устройством, предотвращающим само­произвольное выпадение груза;

- в состав комиссии предприятия для проверки знаний работающих по вопросам охраны труда не включены юрисконсульт и уполномоченный представитель профсоюза;

- не предоставлен перечень вопросов (билетов) для проверки знаний по вопросам охраны труда руководителей и специалистов, который разрабатывается на основе соответствующего типового перечня вопросов;

- руководителем не утверждены билеты для проверки знаний работающих по рабочим профессиям по вопросам охраны труда, которые разрабатываются на основе требований по охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг), содержащихся в нормативных правовых актах, в том числе технических нормативных правовых актах, локальных нормативных правовых актах организации;

- истек срок действия некоторых инструкций по охране труда (для профессий и работ с повышенной опасностью);

- не созданы в полном объеме условия для питания работающих (помещение для приема пищи не дооборудовано в соответствии с нормативными требованиями);

- в помещении для технического обслуживания и ремонта транспортных средств отсутствует отопление;

- в полном объеме не созданы условия для ежедневного принятия душа работающими (отсутствуют душевые с подводкой холодной и горячей воды, имеющуюся баню необходимо специально ежедневно протапливать).

- колеса грузового автомобиля, установленного для технического обслуживания и ремонта, не были закреплены путем установки двух противооткатных упоров;

- на момент проведения мониторинга рабочий орган автомобильного крана был установлен на деревянной колодке;

- в слесарном помещении в вертикально-сверлильном станке механизм для возврата шпинделя в исходное положение не обеспечивает полной безопасности работающего (пружина ослаблена);

- в ремонтных мастерских и деревообрабатывающем цехе имелся свободный доступ неэлектротехнического персонала и посторонних лиц в не закрытые электрошкафы (380 В);

- душевая в помещении бани не оборудована полочками для банных принадлежностей:

- в инструкциях по охране труда, протоколах и других документах (локальных нормативных правовых актах) организации указываются должности, профессии, которых нет в ОКРБ 006-2009 (например, имеются инструкции по охране труда № 44 для уборщика, инструкция по охране труда № 50 для рабочего по благоустройству поселка, а в протоколе проверки знаний по вопросам охраны труда от 24.08.2017 № 8 указаны газоэлектросварщики);

- ремонт автотракторной техники выполняется с непосредственным участием работников, не имеющих квалификации, соответствующей сложности выполняемых работ;

- не предоставлен перечень ремонтных работ, которые могут выполнять водители на линии;

- некоторым работникам не в полном объеме выдается спецодежда и спецобувь (утепленные брюки, утепленная обувь, белье сварщика);

- при выполнении ремонтных работ ассенизационного автомобиля, который находился на осмотровой канаве, находящийся в ней (осмотровой канаве) работник трудился без защитной каски;

- часть работников находились на рабочем месте без необходимых средств индивидуальной защиты (в личной обуви);

- в нормах бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты в организации отсутствуют нормы для некоторых профессий (стекольщик, рамщик);

- в мастерской на полу имеется углубление, которое может стать причиной травмирования работников;

- не налажена должным образом выдача молока работникам, согласно утвержденному перечню;

- в административном здании предприятия отсутствует комната приема пищи.

 - утвержденным перечнем нормативных документов, необходимых для проведения инструктажей по охране труда не определен обязательный объем знаний ТНПА, инструкций для старшего мастера, инженера, осуществляющих эксплуатацию и организацию эксплуатации электрооборудования и электрических распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ;

 - не предъявлен локальный НПА, определяющий порядок оформления целевого инструктажа при работах по распоряжению;

 - кабинет охраны труда (технический кабинет) в недостаточной степени оснащен НПА по охране труда, прочими материалами, необходимыми для проведения обучения, инструктажа, консультаций по вопросам охраны труда.

 - не предъявлен перечень профессий и должностей работников, освобождаемых от первичного инструктажа на рабочем месте и повторного инструктажа;

 - не назначено лицо, ответственное за поддержание в исправном состоянии электроинструмента, проведение его периодических испытаний и проверок;

 - не назначено лицо, ответственное за безопасное производство работ на объектах водопроводно-канализационного хозяйства;

 - не предъявлен распорядительный документ о назначении лица, ответственного за правильную эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт зданий;

 - пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода (1 и 2 этажи административного здания);

 - санитары не обеспечены резиновыми перчатками с установленными для данного вида средств индивидуальной защиты (СИЗ) защитными свойствами.

- перед въездом на территорию предприятия отсутствует схема движения транспорта;

- в некоторых протоколах проверки знаний по вопросам охраны труда (например, слесарей по ремонту автомобилей) не указаны нормативные правовые акты и другие документы, в объеме которых проводилась проверка знаний, а также отсутствуют подписи работников прошедших такую проверку знаний;

- в инструкциях по охране труда нет согласования с уполномоченным лицом по охране труда работников организации или профсоюзным комитетом (первая страница), а также отсутствует разработавший инструкцию руководитель структурного подразделения (последняя страница).

- не предоставлен утвержденный руководителем перечень профессий рабочих, которые должны проходить проверку знаний по вопросам охраны труда;

- не предоставлен утвержденный руководителем перечень профессий рабочих, которые должны проходить стажировку;

- не предоставлен утвержденный перечень профессий и должностей работников, освобождаемых от первичного инструктажа на рабочем месте и повторного инструктажа по охране труда;

- механизатор осуществлял ремонт плуга с применением молотка с металлической рукояткой;

- в ремонтной мастерской на табличке грузоподъемного крана (кран-балки), управляемого с пола не указана дата следующего частичного технического освидетельствования (ЧТО).