Типовые нарушения,

выявленные при мониторинге организаций района в август 2018 года:

- эксплуатировалась металлическая стремянка, последний раз испытанная 10.08.2016;

- на корпусе сварочного трансформатора указана просроченная дата следующего измерения сопротивления изоляции 05.05.2014;

- заточной станок в токарной мастерской не оснащен кнопкой «Стоп» с грибовидным толкателем;

- не на всех козелках указана максимально допустимая нагрузка, отсутствуют их испытания и инвентарные номера;

- в механической мастерской (в помещении с токарным станком) на полу имеется углубление, которое может стать причиной травмирования работников;

- на производственной базе выполнялись сварочные работы электрогазосварщиком, который трудился без костюма сварщика;

- работники (водители автомобилей) не имеющие соответствующей квалификации, привлекаются к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;

- на погрузчике (№15) отсутствует надпись с указанием даты следующего испытания, грузоподъемности, инвентарного номера;

- ступени металлической лестницы эвакуационного выхода мастерской, запасного выхода осмотровой канавы выполнены из прутковой стали, что не допускается;

- в журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда указаны профессии «водитель», «слесарь», «газоэлектросварщик», «рабочий», а в протоколах проверки знаний – «рабочая» (в ОКРБ 014-2017 «Профессии рабочих и должности служащих» нет таких наименований профессий);

- некоторые работники на рабочих местах находились в личной обуви, уборщик территории – в сланцах;

- на момент проведения мониторинга работникам были выданы только сапоги утепленные со сроком носки 24 месяца;

- вновь принятых работников организации не ознакамливают с результатами аттестации соответствующих рабочих мест по условиям труда;

- некоторые инструкции по охране труда не соответствуют требованиям действующего законодательства. Так, в инструкции № 54 по охране труда для машиниста бульдозера не указаны нормы выдачи средств индивидуальной защиты, а в инструкциях по охране труда №№ 34, 62, 100 указано, что к работе допускаются лица, прошедшие проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности и т.д.;

- на предприятии не налажена должным образом выдача работникам молока, согласно утвержденному перечню;

- в административном здании предприятия отсутствует комната приема пищи;

- в душевой котельной отсутствует коврик (резиновый или пластиковый) и полочки для банных принадлежностей;

- в душевой транспортного участка также отсутствуют полочки для банных принадлежностей и горячая вода;

- в бытовом помещении душевой применяются открытые лампы без рассеивателей, предусмотренных заводом-изготовителем;

- на территории транспортного участка (в месте, где хранятся списанные автомобили) передняя часть (без колес) автомобиля ГАЗ была вывешена на неиспытанной подставке, а задняя ось (без колеса слева) вывешена на деревянной колодке;

- в организации не налажен должным образом периодический контроль за соблюдением законодательства об охране труда. Так, в структурных подразделениях в журналах ежедневного контроля за состоянием охраны труда (устаревшей формы) в основном указано, что нарушений нет, отсутствуют подписи общественных инспекторов по охране труда;

- в структурном подразделении (кондитерский цех) в инструкции по охране труда (инструкция № 22 по охране труда для работников, выполняющих погрузочно-разгрузочные работы) было прописано выполнение определённых видов работ несвойственных выполняемым в подразделении;

- отсутствовала инструкция по охране труда при эксплуатации газовой плиты;

- в кондитерском цехе на розетках отсутствовали надписи с указанием номинального напряжения;

- на стеллажах в складских помещениях отсутствовали надписи о предельно допустимой нагрузке;

- в имеющейся в наличии аптечке первой медицинской помощи содержались некоторые лекарственные препараты с истекшим сроком годности;

- в механических мастерских ремонт и техническое обслуживание некоторой сельскохозяйственной техники, грузового автомобиля-самосвала осуществлялось на открытых площадках, не оснащенных специальным оборудованием, инструментом, приборами и приспособлениями;

- на грузовой тележке отсутствовалатабличка (надпись) с указанием грузоподъемности, инвентарного номера и наименования структурного подразделения организации;

- не в полном объеме дооснащен кабинет охраны труда (например, отсутствуют учебная доска, образцы средств индивидуальной защиты, инструмента, инвентаря и оборудования в соответствии с особенностями производства и спецификой работы организации);

- не пересмотрены некоторые инструкции по охране труда (в связи с изменениями нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, использованных при их составлении). Например, инструкция по охране труда № 113 при работе с электрифицированным инструментом и др. (вступили в силу постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства энергетики Республики Беларусь от 14.11.2017 № 70/44 и от 26.12.2017 № 91/53, утвердившие, соответственно: Типовую [инструкцию](consultantplus://offline/ref=D370A7EA6C6FD4915029E1B7CB5F07E6BFFD8EFFCB42FED32B842629807AA8A107791D963B149D6F7719D334t4tDI) по охране труда при работе с ручным электромеханическим инструментом и Типовую [инструкцию](consultantplus://offline/ref=D370A7EA6C6FD4915029E1B7CB5F07E6BFFD8EFFCB42FED32B842629807AA8A107791D963B149D6F7719D334t4tDI) по охране труда для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования; …);

- в программе вводного инструктажа по охране труда отсутствовал раздел «Электробезопасность»;

- грузчик более 2-х месяцев не был обеспечен средствами индивидуальной защиты;

- при умывальнике в туалете мужского гардероба отсутствуют полотенца разового пользования или электрополотенца;

- отсутствует соответствующая маркировка на уборочном инвентаре для туалетов;

- вилка переносного светильника напряжением 36 В подходит к розеткам электрической сети 220 В (пункт ТО автомобилей).

- не прошел стажировку сторож, принятый на работу 30.07.2018;

- не прошли проверку знаний по вопросам охраны труда сторож, водитель автомобиля;

- перечень профессий и должностей работников, освобождаемых от первичного инструктажа на рабочем месте и повторного инструктажа не был согласован с профсоюзом;

- применяемая форма журнала ежедневного контроля за состоянием охраны труда в ветеринарной лаборатории не в полной мере соответствует установленной (графа 7);

- в журнале ежедневного контроля за состоянием охраны труда отсутствуют подписи общественного инспектора по охране труда.

- отсутствовала программа (инструкция) проведения вводного инструктажа по охране труда;

- журнал регистрации инструктажа по охране труда не был пронумерован, прошнурован и заверен подписью руководителя предприятия;

- в журнале регистрации инструктажа по охране труда отсутствовали подписи некоторых работников предприятия, свидетельствующие о прохождении данными работниками повторного инструктажа по охране труда;

- в инструкциях по охране труда отсутствовали даты их согласования и утверждения, а также подписи руководителя;

- отсутствовал перечень профессий и должностей руководителей и специалистов, которые должны проходить проверку знаний по вопросам охраны труда;

- отсутствовал перечень профессий и должностей работников, освобождённых от первичного инструктажа на рабочем месте и повторного инструктажа;

- в предприятии отсутствует уголок по охране труда.

- некоторые инструкции по охране труда не были согласованы в установленном порядке на заседании профсоюзного комитета (председатель профкома не наделен таким правом);

- в организации отсутствуют (не ведутся) журналы ежемесячного контроля за состоянием охраны труда.

- отсутствует перечень должностей и профессий неэлектротехнического персонала, выполняющего работу, при которой может возникнуть опасность поражения электрическим током;

- в перечень профессий работников, которые должны проходить стажировку, не включен шлифовщик, который выполняет работы с повышенной опасностью;

- не предъявлены распорядительные документы о проведении работникам стажировки;