О несчастном случае в коммунальном  сельскохозяйственном унитарном предприятии «Бородичи»

Управляющий отделением «Бородичи» С. 16 мая 2023 года в 8 часов 10 минут на территории машинного двора а.г.Мадейки Зельвенского района поручил трактористу Г., полеводам заниматься уборкой камней с поля, находящегося вблизи деревни Пасутичи Зельвенского района. К уборке камней приступили в 9 часов. Тракторист Г. на тракторе МТЗ-82 регистрационный знак 0632 I Ж в сцепке с камнеподборшиком УКП-0,6 двигался по полю со скоростью 2-3 км/час и подборщиком подбирал крупные камни. Полеводы двигались сбоку и сзади трактора с камнеподборщиком и подбирали вручную мелкие камни, бросая их в бункер. Полевод С. подбирала камни, находясь сзади камнеподборщика. В 11 часов 15 мину тракторист Г. двигаясь по полю, справа от трактора заметил крупный камень. Данный камень не попадал в зону захвата гребенки камнеподборщика. Он решил остановиться и отъехать назад, чтобы подобрать камнеподборщиком камень. Остановив трактор, он, не убедившись в отсутствии работников сзади камнеподборшика, не подавая звукового сигнала, начал движение задним ходом и совершил наезд на находившуюся сзади на расстоянии около 3 метров от камнеподборщика и поднимавшую в это время камень с земли полевода С. В результате данного происшествия полевод получила травму.

В ходе проведения расследования установлено, что тракторист- машинист сельскохозяйственного производства Г. имеет соответствующее удостоверение на право управления трактором МТЗ-82 в сцепке с камнеподборшиком УКП-0,6 прошел все необходимые инструктажи, обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда.

Причины несчастного случая*:*

- нарушение другим работником локального нормативного акта по охране труда, выразившееся в том, что он, управляя трактором МТЗ-82 регистрационный знак 0632 ГЖ в сцепке с камнеподборщиком УКП-0,6 не убедившись в отсутствии работников сзади камнеподборщика, не подавая звукового сигнала перед началом движения, начал движение задним ходом, что является нарушением п.112 Инструкция №31 по охране труда для тракториста-машиниста, утвержденной приказом директора КСУП «Бородичи» №28 от 06.04 2021

Лица, допустившие нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов:

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства КСУП «Бородичи» управляя трактором МТЗ-82 регистрационный знак 0632 ГЖ в сцепке с камнеподборщиком УКП-0,6 не убедившись в отсутствии работников сзади камнеподборщика, не подавая звукового сигнала перед началом движения, начал движение задним ходом, чем допустил нарушение требований п.112 Инструкция №31 по охране труда для тракториста-машиниста, утвержденной приказом директора КСУП «Бородичи» №28 от 06.04 2021