**меры о необходимости выполнения требований безопасности при эксплуатации газоиспользующего оборудования и своевременности его обслуживания**

**Сегодня природный газ стал настолько привычен в нашем быту, что мы даже не задумываемся о его незаменимости. Он согревает наши дома и квартиры, позволяет быстро и легко готовить пищу. Но при этом несоблюдение элементарных правил может привести к беде.**

**При эксплуатации газовых плит необходимо соблюдать следующие правила:**

-   убедиться, что все краны закрыты;

-   после этого полностью открыть кран на газопроводе;

-  поднесите зажженную спичку к газовой горелке, затем откройте кран включаемой горелки;

- осуществлять постоянное наблюдение за работающей газовой плитой. При закипании содержимого посуды убавить пламя поворотом ручки крана горелки;

-  по окончании пользования горелкой закройте кран на плите, а по окончании пользования плитой, кран на газопроводе перед плитой;

- при пользовании духовым шкафом периодически наблюдать за работой горелок через смотровое окно, находящееся на дверце шкафа. В случае затухания пламени горелки следует закрыть все краны горелок газовой плиты и кран на входе к газовой плите, проверить шкаф во избежание «хлопка» газа и при необходимости осуществить розжиг горелки;

Горелки газовой плиты, их колпачки, решетки, подгорелочные листы и другие части плиты периодически необходимо промывать моющими средствами.

**При появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газоиспользующим оборудованием** (перекрыть краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, или вентиль баллона), открыть окна для проветривания помещения, немедленно сообщить в специализированное подразделение газоснабжающей организации по телефону **104**.

**В помещении запрещается:** пользоваться открытым огнем, электрозвонками, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы. Необходимо также удалять из загазованного помещения людей и домашних животных.

 **Надо знать, что запрещается:**

- допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, другим газоиспользующим оборудованием - детей до 14 лет, недееспособных лиц, признанных таковыми в установленном порядке, лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием;

- пользоваться газоиспользующим оборудованием в случае его неисправности;

-  оставлять открытыми вентили баллонов (если баллон установлен в помещении), краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, после окончания пользования газоиспользующим оборудованием;

- оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование, кроме рассчитанного на непрерывную работу и оборудованного соответствующей автоматикой безопасности;

- производить самовольное подключение, отключение газоиспользующего оборудования;

- сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты;

- использовать для обогрева помещений газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи;

- использовать для сна помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование;

- эксплуатировать газоиспользующее оборудование при неисправности дымовых и вентиляционных каналов, отсутствии тяги, а также без наличия актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов;

- применять огонь для обнаружения утечки газа из газопроводов, газоиспользующего оборудования.

**Берегите свою жизнь! Запомните, газ только тогда будет вашим добрым помощником, когда каждый член семьи будет знать и соблюдать Правила пользования газом в быту.**

**Требования, предъявляемые к эксплуатации и замене газобаллонных установок**



Согласно Постановление Совета Министров Республики Беларусь 19.11.2007 № 1539 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 16.11.2021 № 661)

, предъявляются следующие требования к потребителям, использующим ***сжиженный баллонный газ:***

- при газификации жилого дома от ИБУ содержать шкаф (при его наличии) в исправном состоянии, при необходимости производить его ремонт и окраску, обновление надписей на его лицевой стороне” ГАЗ. ОГНЕОПАСНО“, ремонт несгораемого основания, исключающего просадку шкафа.

- Газовые баллоны, предназначенные для приготовления пищи, подлежат использованию только при подключении к ИБУ. Хранить газовые баллоны, не подключенные к ИБУ, разрешается в дегазированном состоянии. (п. 11.8 Правил)

Дегазацию баллонов имеет право осуществлять специализированная организация на возмездной основе;
 - **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** производить замену баллонов с СУГ на ИБУ при отсутствии удостоверения на право самостоятельной замены баллона, соответствующей записи в техническом паспорте на индивидуальную баллонную установку. Удостоверение о специальной подготовке на право самостоятельной замены баллона выдается газоснабжающей организацией после прохождения потребителем газа соответствующего обучения; (п. 40.16 Правил). При самостоятельной замене газовых баллонов потребители должны соблюдать требования Положения по самостоятельной замене баллонов со сжиженным углеводородным газом, где прописано что абонент имеет право – в пунктах замены баллонов при предъявлении удостоверения «потребителя газа» самостоятельно приобрести 50 литровый баллон с сжиженным газом, самостоятельно транспортировать и подключать к ИБУ, а также если абонент делает заявку на доставку 50 литрового баллона с сжиженным газом, то газоснабжающая организация должна доставить баллон до потребителя газа, подключить его, проверить горение и получить от потребителя газа деньги в размере стоимости 50 литрового баллона со сжиженным газом.

- В случае газификации объекта газопотребления природным газом, отказа от газоснабжения в пользу иного вида энергоснабжения, а также при изменении схемы монтажа ИБУ (с двухбаллонной установки на однобаллонную) зарегистрированные ИБУ подлежат ликвидации, при этом газовые баллоны необходимо сдать в газоснабжающую организацию на возмездной основе в соответствии с порядком закупки баллонов у населения согласно [приложению](#P712) 6. Передача газовых баллонов третьим лицам **запрещается**; (п. 11.8 Правил).

При замене газовых баллонов вместимостью 50 литров ведётся строгий их **номерной учёт** (номер заменяемого баллона должен соответствовать номеру ранее установленного баллона, указанного в ведомости), одновременно в обязательном порядке предприятие производит**опломбирование баллонов**СУГ вместимостью 50 л при их установке у потребителей газа, о чём абоненту сообщается приёмщиком заказов при даче заявки на замену баллона и также сверяется номер баллона и целостность установленной пломбы при доставке абоненту. В случае, не соответствия номера баллона ранее установленному и нарушение целостности установленной пломбы замена газового баллона не осуществляется.

В целях обеспечения бесперебойного газоснабжения ГБУ Зельвенский РГС предлагает осуществить перемонтаж существующей ГБУ с 1-на баллонной установкой на 2-х баллонную установку.

**Согласно статье 21.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях**, самовольное подключение газоиспользующего оборудования, в том числе его отключения газоснабжающими организациями, его отключение, перестановка с применением сварки, переподключение на присоединительный гибкий шланг, разборка этого оборудования и его ремонт, вмешательство в работу индивидуальных приборов расхода газа, присоединение к газоиспользующему оборудованию самодельных горелок и других приспособлений, влекут наложение **штрафа** в размере от **десяти** до **двадцати** базовых величин. Кроме того, согласно статье 29 Закона Республики Беларусь «О газоснабжении» газоснабжающая организация вправе прекратить снабжение газом потребителя газа в случаях нарушения Правил и (или) неудовлетворительного состояния газоиспользующего оборудования потребителей газа, представляющих угрозу для жизни и безопасности граждан.

Доставка абонентам сжиженного углеводородного газа в 50 литровых баллонах осуществляется по утвержденным нормам и в сроки, оговоренные договором газоснабжения. Для потребителей газа, проживающих в городах и городских поселках:
- до трех суток для индивидуальной баллонной установки с одним баллоном;
- до пятнадцати суток для индивидуальной баллонной установки с двумя баллонами.
Для потребителей газа, проживающих в сельской местности, - по графику, утвержденному местным исполнительным и распорядительным органом. ­

***К сведению!*** *Перечень населенных пунктов, где будут проводиться работы по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования в* ***январе 2023 года****.*

**г.п. Зельва, ул. Гагарина, д. 9, ул. Железнодорожная, д. 4, д. 6, ул. Шоссейная, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11. будет проводится полное техническое обслуживание запорных устройств на газопроводах-вводах и внутренних газопроводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования (ПТО)**

**г.п. Зельва, ул. Победы, д. 6, ул. Луговая, д. 2, ул. Октябрьская, д. 36, будет проводиться техническое обслуживание газоиспользующего оборудования, находящегося на обслуживании Зельвенского РГС**

*Перечень населенных пунктов, где будут проводиться работы по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования в* ***феврале 2023 года****.*

**г.п. Зельва, ул. Гагарина, д. 9, ул. Железнодорожная, д. 4, д. 6, ул. Шоссейная, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11. будет проводится полное техническое обслуживание запорных устройств на газопроводах-вводах и внутренних газопроводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования (ПТО) не прошедшие в январе 2023 г.**

**д. Горно, аг. Кошели, аг. Деречин, д. Зельвянка, аг. Князево, аг. Кривичи, д. Ляховичи, аг. Мижеричи, д. Самаровичи будет проводиться техническое обслуживание газоиспользующего оборудования, находящегося на обслуживании Зельвенского РГС**

Предварительное время и дату проведения работ можно согласовать по номерам телефона **7-94-08, 7-94-09, 162**

Администрация Зельвенского РГС