Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 22 июня 2021 г. N 9/109392

РЕШЕНИЕ ЗЕЛЬВЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
7 июня 2021 г. N 266

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ В СТОЧНЫХ ВОДАХ

На основании пункта 3 статьи 47 Водного кодекса Республики Беларусь, пункта 72 Правил пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2016 г. N 788, Зельвенский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить перечень загрязняющих веществ и их допустимые концентрации в сточных водах, отводимых в централизованную систему водоотведения (канализации) городского поселка Зельва, для абонентов <*> (субабонентов <*>) с учетом технологии очистки очистных сооружений согласно приложению.
--------------------------------
<*> Для целей настоящего решения термины "абоненты", "субабоненты" используются в значениях, определенных в пункте 4 Правил пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах.

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете "Праца".
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель	Д.А.Ольшевский	

Управляющий делами	С.И.Ксенжук	

СОГЛАСОВАНО
Зельвенская районная инспекция
природных ресурсов и охраны
окружающей среды

Приложение
к решению
Зельвенского районного
исполнительного комитета
07.06.2021 N 266

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ В СТОЧНЫХ ВОДАХ, ОТВОДИМЫХ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ (КАНАЛИЗАЦИИ) ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ЗЕЛЬВА, ДЛЯ АБОНЕНТОВ (СУБАБОНЕНТОВ) С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Наименование загрязняющих веществ	Допустимые концентрации в сточных водах, отводимых в централизованную систему водоотведения (канализации) городского поселка Зельва	
	производство хлебобулочных, макаронных и мучных кондитерских изделий	прочие отрасли промышленности	
Водородный показатель (pH), мг/куб. дм	6,5 - 9,0	6,5 - 9,0	
Взвешенные вещества, мг/куб. дм	500,0	350,0	
Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мг/куб. дм	600,0	450,0	
Химическое потребление кислорода (ХПК), мг/куб. дм	1500,0	1125,0	
Минерализация воды, мг/куб. дм	2000,0	1000,0	
Аммоний-ион, мгN/куб. дм	35,0	30,0	
Хлорид-ион, мг/куб. дм	300,0	300,0	
Сульфат-ион, мг/куб. дм	100,0	100,0	
Нефтепродукты, мг/куб. дм	1,2	0,9	
Синтетические поверхностно-активные вещества, мг/куб. дм	1,5	1,2	
Азот общий, мг/куб. дм	45,0	40,0	
Фосфор общий, мг/куб. дм	10,0	3,0	
Железо общее, мг/куб. дм	3,0	3,0